**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по техническому, сервисному обслуживанию и ремонту газового оборудования и автоматики безопасности для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн».**

1. **Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг*:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ (услуг) | Ед. измер-я | Кол-во |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Обслуживание рекуперативного воздухонагревателя TITAN Air 540VSV с газовой горелкой NOBEL GP750.DS | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание рекуперативного воздухонагревателя TITAN Air 480VSV с газовой горелкой Baltur TBG 60P | шт. | 1 |
| 3 | Обслуживание рекуперативного радиационно – конвективного ВРК-Н-0,55 с газовой горелкой ГГБК-Н-0,5 | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание внутреннего и наружнего газопровода | пог.м. | 223,4 |
| 5 | Обслуживание подземного газопровода | пог.м. | 480,8 |
| 6 | Обслуживание газораспределительного пункта блочного (ГРПБ) | шт. | 1 |
| 7 | Обслуживание водогрейного котла, работающего на жидком топливе / газе « De Dietrich », тип GT 306, мощностью по 140 кВт каждый с горелками Cuenod C.22 B 117/8 | шт. | 2 |
| 8 | Обслуживание автоматики безопасности и регулирования воздухонагревателей, котлов, котельной (вкл. датчики и исполнительные механизмы) | шт. | 1 |

**Состав и периодичность работ определяется приложением№1 к техническому заданию.**

**2.Требования к качеству работ, услуг требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Содержание требования |
| 1 | Опыт работы организации при производстве работ по техническому обслуживанию газового и котельного оборудования не менее 5 лет. |
| 2 | Наличие у организации собственной газовой службы. |
| 3 | Наличие собственной круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, дежурного персонала.  Время реагирования на аварийные ситуации, возникающие на оборудовании и котельной должно составлять не более 4-х часов. |
| 4 | Наличие у организации в собственности автотранспорта для производства работ по техническому обслуживанию оборудования. |

**3. Место выполнения работ, оказания услуг:**

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

**4. Сроки выполнения работ, оказания услуг:**

с момента заключения договора ежемесячно, до окончания срока действия договора.

**5. Сведения о расходах, включенных в цену работ, услуг:**

Бесплатный внеплановый аварийный выезд (в течении 4-х часов) не менее 1 раза в месяц.

**6. Требования к участнику закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа, копию которого следует предоставить | Ссылка на нормативный акт |
| 1 | Наличие обученного и аттестованного персонала по вопросам промышленной безопасности, «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 |
| 2 | Наличие обученного и аттестованного персонала по вопросам «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» | Приказ Минэнерго России от  13.01.2003 № 6 |
| 3 | Наличие обученного и аттестованного персонала по вопросам «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 |
| 4 | Наличие измерительных приборов, для проведения работ по техническому обслуживанию, имеющих государственную метрологическую поверку | 102 - ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г. |

Контактное лицо: Гл. энергетик Леонтьев А.В.

должность ФИО

рабочий телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.телефон: 89259538239,

электронный адрес: leontev@glims.ru

\*Техническое задание согласовано с руководителем Заказчика